#help_index "Graphics/Misc"
asm {
//************************************
_GR_UPDATE_LINE64::
	PUSH	RBP
	MOV	RBP,RSP
	PUSH	RSI
	PUSH	RDI

	MOV	RAX,U64 SF_ARG2[RBP]
	MOV	RSI,U64 [RAX]		//rsi=src
	MOV	RBX,U64 [&rev_bits_table]
	MOV	RCX,U64 SF_ARG3[RBP]	//rcx=d
	MOV	RAX,U64 SF_ARG4[RBP]
	MOV	RDI,U64 [RAX]		//rdi=image

	MOV	RAX,U64 SF_ARG1[RBP]
	MOV	R8,U64 [RAX]		//rbp=vga dst

@@05:	LODSQ
	CMP	U64 [RDI],RAX
	JE	@@10
	MOV	U64 [RDI],RAX
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	MOV	U64 [R8],RAX
@@10:	ADD	RDI,8
	ADD	R8,8
	DEC	RCX
	JNZ	@@05

	MOV	RAX,U64 SF_ARG1[RBP]
	MOV	U64 [RAX],R8
	MOV	RAX,U64 SF_ARG4[RBP]
	MOV	U64 [RAX],RDI
	MOV	RAX,U64 SF_ARG2[RBP]
	MOV	U64 [RAX],RSI
	POP	RDI
	POP	RSI
	POP	RBP
	RET1	32
//************************************
_GR_UPDATE_LINE64_FLUSH_CACHE::
	PUSH	RBP
	MOV	RBP,RSP
	PUSH	RSI
	PUSH	RDI

	MOV	RAX,U64 SF_ARG2[RBP]
	MOV	RSI,U64 [RAX]		//rsi=src
	MOV	RBX,U64 [&rev_bits_table]
	MOV	RCX,U64 SF_ARG3[RBP]	//rcx=d
	MOV	RAX,U64 SF_ARG4[RBP]
	MOV	RDI,U64 [RAX]		//rdi=image

	MOV	RAX,U64 SF_ARG1[RBP]
	MOV	R8,U64 [RAX]		//rbp=vga dst

@@05:	LODSQ
	MOV	U64 [RDI],RAX
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	XLATB
	ROR	RAX,8
	MOV	U64 [R8],RAX
	ADD	RDI,8
	ADD	R8,8
	DEC	RCX
	JNZ	@@05

	MOV	RAX,U64 SF_ARG1[RBP]
	MOV	U64 [RAX],R8
	MOV	RAX,U64 SF_ARG4[RBP]
	MOV	U64 [RAX],RDI
	MOV	RAX,U64 SF_ARG2[RBP]
	MOV	U64 [RAX],RSI
	POP	RDI
	POP	RSI
	POP	RBP
	RET1	32
//************************************
_DC_BLOT_COLOR4::
	PUSH	RBP
	MOV	RBP,RSP
	PUSH	RSI
	PUSH	RDI
	PUSH	R10

	MOV	RDI,U64 SF_ARG1[RBP]
	MOV	RSI,U64 SF_ARG2[RBP]
	MOV	RBX,U64 SF_ARG3[RBP]
	MOV	RCX,U64 SF_ARG4[RBP]

	MOV	R8,RDI
	ADD	R8,RCX
	MOV	R9,R8
	ADD	R9,RCX
	MOV	R10,R9
	ADD	R10,RCX

@@5:	LODSQ
	MOV	RDX,U64 [RBX]
	CMP	RAX,RDX
	JE	I32 @@10
	MOV	U64 [RBX],RAX

	XOR	RDX,RDX
	BT	RAX,7*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,6*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,5*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,4*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,3*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,2*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,1*8+0
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,0*8+0
	ADC	RDX,0
	MOV	U8 [RDI],DL

	XOR	RDX,RDX
	BT	RAX,7*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,6*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,5*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,4*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,3*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,2*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,1*8+1
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,0*8+1
	ADC	RDX,0
	MOV	U8 [R8],DL

	XOR	RDX,RDX
	BT	RAX,7*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,6*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,5*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,4*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,3*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,2*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,1*8+2
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,0*8+2
	ADC	RDX,0
	MOV	U8 [R9],DL

	XOR	RDX,RDX
	BT	RAX,7*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,6*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,5*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,4*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,3*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,2*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,1*8+3
	ADC	RDX,0
	SHL1	RDX
	BT	RAX,0*8+3
	ADC	RDX,0
	MOV	U8 [R10],DL

@@10:	ADD	RBX,8

	INC	RDI
	INC	R8
	INC	R9
	INC	R10

	DEC	RCX
	JNZ	I32 @@5

	POP	R10
	POP	RDI
	POP	RSI
	POP	RBP
	RET1	32
//************************************
_IS_PIX_COVERED0::
	PUSH	RBP
	MOV	RBP,RSP
#assert FONT_WIDTH==FONT_HEIGHT==8
	MOV	RCX,U64 SF_ARG3[RBP]
	SAR	RCX,3
	MOV	RAX,U64 SF_ARG2[RBP]
	SAR	RAX,3
	MOV	RDX,U64 SF_ARG1[RBP]
	IMUL2	RCX,TEXT_COLS
	MOV	RBX,U64 [&gr.win_z_buf]
	MOV	DX,U16 CTask.win_z_num[RDX]
	ADD	RCX,RAX
	XOR	RAX,RAX
	CMP	DX,U16 [RBX+RCX*2]
	JAE	@@05	//Jump not covered
	INC	RAX
@@05:	POP	RBP
	RET1	24
//************************************
_GR_ROP_EQU_U8_NO_CLIPPING::
//Puts foreground char shape onto gr.dc2.
//ch.u8[1] is color as a whole byte
//ch ATTRf_UNDERLINE attr flag is used.
	PUSH	RBP
	MOV	RBP,RSP
	MOVZX	RAX,U8 SF_ARG1[RBP]
	MOV	RDX,U64 [&text.font]
	MOV	RAX,U64 [RDX+RAX*8]	//RAX is 8x8 char font data, 64-bits
	BT	U64 SF_ARG1[RBP],ATTRf_UNDERLINE
	JNC	@@05
	MOV	RBX,0xFF00000000000000
	OR	RAX,RBX
@@05:	TEST	RAX,RAX
	JZ	I32 @@10

	PUSH	RSI
	PUSH	RDI
	MOVZX	RBX,U8 SF_ARG1+1[RBP]	//Warning color is 8-bit
	MOV	RDX,U64 [&gr.to_8_colors]
	MOV	R8,U64 [RDX+RBX*8]	//R8 is color repeated 8 times.
	MOV	R9,U64 SF_ARG3[RBP]	//R9 is width_internal
	MOV	RDI,U64 SF_ARG2[RBP]
	MOV	RSI,U64 [&gr.to_8_bits] //RSI is gr.to_8_bits

//	m=my_1_to_8_bits[ch&255];ch>>=8;
//	*dst=*dst&~m|c&m;
//	dst(U8 *)+=w1;

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOVZX	RBX,AL
	MOV	RDX,U64 [RSI+RBX*8]
	SHR	RAX,8
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX
	ADD	RDI,R9

	MOV	RDX,U64 [RSI+RAX*8]
	MOV	RBX,U64 [RDI]
	MOV	RCX,RDX
	NOT	RCX
	AND	RDX,R8
	AND	RCX,RBX
	OR	RCX,RDX
	MOV	U64 [RDI],RCX

	POP	RDI
	POP	RSI
@@10:	POP	RBP
	RET1	24
}
_extern _GR_ROP_EQU_U8_NO_CLIPPING U0 GrRopEquU8NoClipping(I64 ch,
	U8 *dst,I64 width_internal);
public _extern _IS_PIX_COVERED0 Bool IsPixCovered0(
	CTask *task,I64 x,I64 y);//No clipping

_extern _GR_UPDATE_LINE64 U0 GrUpdateLine64(
  U64 **_vga,U64 **_src,I64 d,U8 **_dst);
_extern _GR_UPDATE_LINE64_FLUSH_CACHE U0 GrUpdateLine64FlushCache(
  U64 **_vga,U64 **_src,I64 d,U8 **_dst);
_extern _DC_BLOT_COLOR4 U0 DCBlotColor4(
  U8 *dst,I64 *img,I64 *img_cache,I64 cnt);
